Zał. nr 2 do zapytania **BP 2/2020**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Defibrylator AED z szafką**

Komplet powinien obejmować:

1. Defibrylator AED w torbie transportowej
2. Elektrody z czujnikiem siły ucisku kl. piersiowe CPR D Padz - 5 lat  ważności
3. baterie 1 kpl.
4. Nożyczki ratownicze, rękawiczki
5. Jednorazową maszynka do golenia
6. Szafkę do zawieszenia wewnątrz budynku odpowiednio oznaczoną (AED), wyposażoną w system „zbij szybkę", aby dostęp do defibrylatora był możliwy zawsze gdy jest to konieczne. Drzwiczki musza posiadać okienko kontrolne.

## Parametry techniczne defibrylatora::

* algorytm defibrylacji progresywny: 120, 150, 200J (dorośli)/ 50, 70, 85 J (dzieci).
* impuls defibrylacyjny dwufazowy, niskoenergetyczny, typ RBW. temp. pracy 0-50 st. Celsjusza
* temp. magazyn. -30 - 50 st. Celsjusza
* defibrylacja dzieci i dorosłych
* komunikaty w języku polskim
* odporny na upadki i wibracje ( IEC 68-2-27; 100 G; MIL Std 810F)
* odporny na zachlapania I-55
* autotesty co 7 dni domyślnie(możliwość przeprogramowania)
* baterie 300 wyładowań lub 5 lat w trybie czuwania
* elektrody 5 lat żywotności
* automatyczny asystent reanimacji
* wyświetlacz LCD 6,6 x 3,3
* minimalne informacje wyświetlane: głębokość ucisku, EKG, liczba wykonanych defibrylacji, czas akcji
* wewnętrzna pamięć 3,5 h zapisu EKG